**28.02.2023 259-01-03-5**1

Об утверждении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Уинского муниципального округа

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 13, пунктом 3 части 13 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» администрация Уинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Уинского муниципального округа (далее – Размер вреда).

2. Установить, что осуществление расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами автомобильным дорогам общего пользования местного значения Уинского муниципального округа, производится Управлением имущественных и земельных отношений Администрации Уинского муниципального округа Пермского края в соответствии с Правилами возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Уинского муниципального округа:

от 26.11.2019 № 561-259-01-03 «Об утверждении Порядка возмещения вреда и определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Уинского муниципального округа Пермского края».

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Уинского муниципального округа Пермского края в сети «Интернет».

 5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Уинского муниципального округа Матынову Ю.А.

Глава муниципального округа-

глава администрации Уинского

муниципального округа А.Н. Зелёнкин

Приложение к постановлению

администрации Уинского

муниципального округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_

**РАЗМЕР ВРЕДА, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Уинского муниципального округа**

I. Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Уинского муниципального округа, рассчитанным под осевую нагрузку 10 т, 11,5 т, от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (%) | Размер вреда на автомобильные дороги, рассчитанные под нормативную (расчетную) осевую нагрузку (рублей на 100 км) |
| 10 тонн/ось | 11,5 тонны/ось |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | свыше 2 до 3 | 1024 | 466 |
| 2 | от 3 (включительно) до 4 | 1038 | 470 |
| 3 | от 4 (включительно) до 5 | 1059 | 477 |
| 4 | от 5 (включительно) до 6 | 1084 | 485 |
| 5 | от 6 (включительно) до 7 | 1115 | 495 |
| 6 | от 7 (включительно) до 8 | 1151 | 506 |
| 7 | от 8 (включительно) до 9 | 1191 | 519 |
| 8 | от 9 (включительно) до 10 | 1237 | 534 |
| 9 | от 10 (включительно) до 11 | 1288 | 550 |
| 10 | от 11 (включительно) до 12 | 1344 | 568 |
| 11 | от 12 (включительно) до 13 | 1404 | 587 |
| 12 | от 13 (включительно) до 14 | 1469 | 608 |
| 13 | от 14 (включительно) до 15 | 1539 | 631 |
| 14 | от 15 (включительно) до 16 | 1614 | 655 |
| 15 | от 16 (включительно) до 17 | 1694 | 680 |
| 16 | от 17 (включительно) до 18 | 1778 | 707 |
| 17 | от 18 (включительно) до 19 | 1867 | 736 |
| 18 | от 19 (включительно) до 20 | 1961 | 766 |
| 19 | от 20 (включительно) до 21 | 2059 | 797 |
| 20 | от 21 (включительно) до 22 | 2162 | 830 |
| 21 | от 22 (включительно) до 23 | 2270 | 865 |
| 22 | от 23 (включительно) до 24 | 2382 | 900 |
| 23 | от 24 (включительно) до 25 | 2499 | 938 |
| 24 | от 25 (включительно) до 26 | 2620 | 977 |
| 25 | от 26 (включительно) до 27 | 2746 | 1017 |
| 26 | от 27 (включительно) до 28 | 2876 | 1059 |
| 27 | от 28 (включительно) до 29 | 3011 | 1102 |
| 28 | от 29 (включительно) до 30 | 3150 | 1147 |
| 29 | от 30 (включительно) до 31 | 3294 | 1193 |
| 30 | от 31 (включительно) до 32 | 3443 | 1240 |
| 31 | от 32 (включительно) до 33 | 3595 | 1289 |
| 32 | от 33 (включительно) до 34 | 3753 | 1339 |
| 33 | от 34 (включительно) до 35 | 3914 | 1391 |
| 34 | от 35 (включительно) до 36 | 4081 | 1444 |
| 35 | от 36 (включительно) до 37 | 4251 | 1499 |
| 36 | от 37 (включительно) до 38 | 4426 | 1555 |
| 37 | от 38 (включительно) до 39 | 4606 | 1613 |
| 38 | от 39 (включительно) до 40 | 4789 | 1671 |
| 39 | от 40 (включительно) до 41 | 4978 | 1732 |
| 40 | от 41 (включительно) до 42 | 5170 | 1793 |
| 41 | от 42 (включительно) до 43 | 5367 | 1856 |
| 42 | от 43 (включительно) до 44 | 5569 | 1921 |
| 43 | от 44 (включительно) до 45 | 5774 | 1987 |
| 44 | от 45 (включительно) до 46 | 5984 | 2054 |
| 45 | от 46 (включительно) до 47 | 6199 | 2123 |
| 46 | от 47 (включительно) до 48 | 6417 | 2193 |
| 47 | от 48 (включительно) до 49 | 6640 | 2264 |
| 48 | от 49 (включительно) до 50 | 6868 | 2337 |
| 49 | от 50 (включительно) до 51 | 7099 | 2411 |
| 50 | от 51 (включительно) до 52 | 7335 | 2487 |
| 51 | от 52 (включительно) до 53 | 7576 | 2564 |
| 52 | от 53 (включительно) до 54 | 7820 | 2642 |
| 53 | от 54 (включительно) до 55 | 8069 | 2722 |
| 54 | от 55 (включительно) до 56 | 8322 | 2803 |
| 55 | от 56 (включительно) до 57 | 8579 | 2885 |
| 56 | от 57 (включительно) до 58 | 8841 | 2969 |
| 57 | от 58 (включительно) до 59 | 9107 | 3054 |
| 58 | от 59 (включительно) до 60 | 9377 | 3140 |
| 59 | от 60 (включительно) и выше | Рассчитывается по формулам, приведенным в Методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 (далее – Методика расчета размера вреда) |  |

Примечания: 1. Размер вреда вследствие превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Уинского муниципального округа рассчитанным под нормативную (расчетную) осевую нагрузку 6 тонн/ось, рассчитывается по формулам, приведенным в Методике расчета размера вреда.

2. В период временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Уинского муниципального округа, в связи с неблагоприятными климатическими условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличиваются в 2,9 раза.

II. Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Уинского муниципального округа, от превышения допустимой для автомобильной дороги массы транспортного средства.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Превышение фактической массы транспортного средства над допустимой (%) | Размер вреда(рублей на 100 км) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | свыше 2 до 3 | 3563 |
| 2. | от 3 (включительно) до 4 | 3620 |
| 3. | от 4 (включительно) до 5 | 3678 |
| 4. | от 5 (включительно) до 6 | 3736 |
| 5. | от 6 (включительно) до 7 | 3794 |
| 6. | от 7 (включительно) до 8 | 3851 |
| 7. | от 8 (включительно) до 9 | 3909 |
| 8. | от 9 (включительно) до 10 | 3967 |
| 9. | от 10 (включительно) до 11 | 4025 |
| 10. | от 11 (включительно) до 12 | 4082 |
| 11. | от 12 (включительно) до 13 | 4140 |
| 12. | от 13 (включительно) до 14 | 4198 |
| 13. | от 14 (включительно) до 15 | 4256 |
| 14. | от 15 (включительно) до 16 | 4313 |
| 15. | от 16 (включительно) до 17 | 4371 |
| 16. | от 17 (включительно) до 18 | 4429 |
| 17. | от 18 (включительно) до 19 | 4487 |
| 18. | от 19 (включительно) до 20 | 4544 |
| 19. | от 20 (включительно) до 21 | 4602 |
| 20. | от 21 (включительно) до 22 | 4660 |
| 21. | от 22 (включительно) до 23 | 4718 |
| 22. | от 23 (включительно) до 24 | 4775 |
| 23. | от 24 (включительно) до 25 | 4833 |
| 24. | от 25 (включительно) до 26 | 4891 |
| 25. | от 26 (включительно) до 27 | 4949 |
| 26. | от 27 (включительно) до 28 | 5006 |
| 27. | от 28 (включительно) до 29 | 5064 |
| 28. | от 29 (включительно) до 30 | 5122 |
| 29. | от 30 (включительно) до 31 | 5180 |
| 30. | от 31 (включительно) до 32 | 5237 |
| 31. | от 32 (включительно) до 33 | 5295 |
| 32. | от 33 (включительно) до 34 | 5353 |
| 15. | от 16 (включительно) до 17 | 4371 |
| 33. | от 34 (включительно) до 35 | 5411 |
| 34. | от 35 (включительно) до 36 | 5468 |
| 35. | от 36 (включительно) до 37 | 5526 |
| 36. | от 37 (включительно) до 38 | 5584 |
| 37. | от 38 (включительно) до 39 | 5642 |
| 38. | от 39 (включительно) до 40 | 5699 |
| 39. | от 40 (включительно) до 41 | 5757 |
| 40. | от 41 (включительно) до 42 | 5815 |
| 41. | от 42 (включительно) до 43 | 5873 |
| 42. | от 43 (включительно) до 44 | 5930 |
| 43. | от 44 (включительно) до 45 | 5988 |
| 44. | от 45 (включительно) до 46 | 6046 |
| 45. | от 46 (включительно) до 47 | 6104 |
| 46. | от 47 (включительно) до 48 | 6161 |
| 47. | от 48 (включительно) до 49 | 6219 |
| 48. | от 49 (включительно) до 50 | 6277 |
| 49. | от 50 (включительно) до 51 | 6335 |
| 50. | от 51 (включительно) до 52 | 6392 |
| 51. | от 52 (включительно) до 53 | 6450 |
| 52. | от 53 (включительно) до 54 | 6508 |
| 53. | от 54 (включительно) до 55 | 6566 |
| 54. | от 55 (включительно) до 56 | 6623 |
| 55. | от 56 (включительно) до 57 | 6681 |
| 56. | от 57 (включительно) до 58 | 6739 |
| 57. | от 58 (включительно) до 59 | 6797 |
| 58. | от 59 (включительно) до 60 | 6854 |
| 59. | от 60 (включительно) и выше | Рассчитывается по формулам, приведенным в Методике расчета размера вреда |

Примечания: при превышении допустимой массы транспортного средства от 2 до 15 % (включительно) к размеру вреда при превышении значений допустимой массы применяются следующие коэффициенты:

с 01.01.2021 по 31.12.2021 (включительно) – 0,4;

с 01.01.2022 по 31.12.2022 (включительно) – 0,6;

с 01.01.2023 по 31.12.2023 (включительно) – 0,8.

III. Исходное значение размера вреда и постоянные коэффициенты для автомобильных дорог общего пользования местного значения Уинского муниципального округа.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Нормативная нагрузка на ось транспортного средства для автомобильной дороги, т | Р исх. ось, руб./100 км | Постоянныекоэффициенты |
| a | b |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 6 | 8500 | 7,3 | 0,27 |
| 2. | 10 | 1840 | 37,7 | 2,4 |
| 3. | 11,5 | 840 | 39,5 | 2,7 |

Примечания: 1. Данные значения применяются в формулах для расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Уинского муниципального округа вследствие превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства и (или) допустимой массы транспортного средства свыше 60 %.

2. Формулы для расчета приведены в Методике расчета размера вреда.

3. При промерзании грунта земляного полотна под дорожной одеждой на величину 0,4 метра и более допускается увеличивать допустимые нагрузки на ось транспортного средства путем установки владельцем автомобильной дороги соответствующих дорожных знаков и размещения соответствующей информации на официальном сайте Администрации Уинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://uinsk.ru, вкладка «Главная», раздел «Нормотворческая деятельность» подраздел «НПА»:

3.1. при нормативном состоянии автомобильных дорог (при этом допустимая масса транспортного средства определяется в соответствии с приложением № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67):

для автомобильной дороги I-II категории – в 1,04 раза;

для автомобильной дороги III-IV категории – в 1,2 раза;

для автомобильной дороги V категории – в 1,4 раза;

3.2. при отсутствии мостов и путепроводов (при этом допустимая масса транспортных средств не нормируется):

для автомобильной дороги I-II категории – в 1,8 раза;

для автомобильной дороги III-IV категории – в 2 раза;

для автомобильной дороги V категории – в 2,9 раза.